**Příloha č. 5 Výzvy**

**Název stavby :** Obnova památníku obětem 1. světové války – Dolní Poustevna

**Místo akce :** Kraj Ústecký

 Okres Děčín

Obec Dolní Poustevna

 Místní část Horní Poustevna

 Katastrální území Horní Poustevna

 pozemek st.p.č. KN 257

**Zadavatel :** Město Dolní Poustevna, IČ : 00261289

 Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

**Vypracoval :** Zdeněk Hauser,

 odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna

**Datum :** březen 2019

**Stupeň :** zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci

**Obnova památníku obětem 1. světové války -**

**Dolní Poustevna**

**Položkový výkaz výměr (soupis prací) pro ocenění prací a dodávek**

**Krycí list nabídkového rozpočtu**

**Název stavby :** Obnova památníku obětem 1. světové války - Dolní Poustevna

**Zadavatel :** Město Dolní Poustevna, IČ : 00261289

 Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna

**Popis :** Udržovací práce, kamenické práce

**Místo :** st.p.č. KN 257 v kat. území Horní Poustevna a obci Dolní Poustevna

**Rekapitulace nákladů po oddílech**

Díl 11 Přípravné a přidružené práce

Díl 13 Hloubené vykopávky

Díl 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové spojky

Díl 39 Rekonstrukce tunelů

Díl 41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)

Díl 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch

Díl 62 Úprava povrchů vnější

Díl 772 Podlahy z přírodního a konglomerovaného kameniva

Díl 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

Díl SO Přesuny sutí

Díl Ostatní materiál

 **Rekapitulace celkem ………..,.. Kč**

**Stavební náklady rekonstrukce bez DPH …………………,.. Kč**

**DPH 21% ………………….,.. Kč**

**Stavební náklady rekonstrukce včetně DPH ………………….,.. Kč**

- 1 -

**Díl 11 Přípravné a přidružené práce**

1. 114203202R00 Přeleštění kamene – monumentu památníku soub. 1,00

- očištění monumentu (zadní i přední část) od lišejníků a mechanických nečistot,

 - chemická sanace ploch památníku

**Díl 13 Hloubené vykopávky**

2. 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,45

 - výkop pro úpravu pláně pro položení konstrukce kamenné dlažby

 - výkop pro částečné obnažení bočních kamenných stěn schodiště

**Díl 33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové spojky**

3. 339928822R00 Osazení sloupku se zabetonováním (vetknutí) ks 10,00

 - osazení kamenných sloupků pro vymezení prostoru pomníku,

 - vazba na plochy z kamenné dlažby a upevnění řetězu

 - hloubka vetknutí max. 0,3 m do bet. patky

**Díl 39 Rekonstrukce tunelů**

4. 392573211R00 Otryskání kamenného schodiště a stěn soub. 1,00

 - strojové otryskání pohledových ploch kamenného schodiště včetně bočních

 stěn, ve stávající ploše včetně části kamenného základu pomníku (nad úrovní

 kamenné dlažby)

**Díl 41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)**

5. 413123902R00 Výroba a montáž rámu na květiny ks 1,00

 - vytvoření rámu kamenné konstrukce v ploše kamenné dlažby před

 monumentem,

 - plocha do 1 m2, rám z kamenných obrub, vazba na kamennou dlažbu,

 - kamenné obruby v položce díl 91

**Díl 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch**

6. 596400010RAO Plocha z dlažby kamenné , podklad m2  18,00

 kamenná drť

 - zpevněná dlažba kamenná, podklad drcené kamenivo z fr. 0-32 a 2-4 mm

 v celk. tl. 0,30 m,

 - dlažební kostky o rozměrech 8/10 – 8/11 cm (1 t cca 5 - 6,5 m2)

 - dodávka materiálu + montáž dlažby (obruby v položce díl 91)

**Díl 62 Úprava povrchů vnější**

7. 627452911R00 Spárování zdiva z kamene soub. 1,00

 - spárování kamenného zdiva schodiště, bočních stěn schodiště

 a pomníku (kamenný základ x monument)

**Díl 772 Podlahy z přírodního a konglomerovaného kameniva**

8. 772230010RAI Oprava schodiště soub. 1,00

 - kontrola uložení kamenných stupňů včetně vetknutí do bočních stěn,

 - úprava do požadované polohy, zajištění proti posuvu

- 2 -

**Díl 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch**

9. 917161111RT2 Osazení lež. obrub kamen. s opěrou, m 24,00

 lože z betonu

 - kamenný obrubník žulový o rozměrech 100 x 15 x 5 cm 24 m

 (i pro rám na květiny)

- betonové lože obrub

 - dodávku + montáž

10. 240120107R00 Montáž řetězu ks 1,00

- dodávka a montáž řetězu Fe (palisády)

 - řetěz včetně zavěšovacích článků (10 ks) v délce 20 m

 - profil G 8 pozink

**Díl SO Přesuny sutí**

11. 979095311R00 Naložení, odvoz a likvidace vyb. hmot soub. 1,00

**Díl Ostatní materiál**

12. 58380313 Sloup kamenný ks 10,00

 - žulová štípaná palisáda průměru min. 100/100 mm délky 1 400 mm

 - včetně dodávky na místo

- 2 -